//$n Linia61, Kielce - Fosowskie
//$d Linia pasażersko-towarowa (61, 144, 700).
//$d Sceneria wg stanu na rok 2011 (przed remontem): Ra
//$d Główne stacje: Cz. Stradom, Herby Stare, Herby Nowe, Lubliniec. 
//$d Prędkości rozkładowe: IC/EX/posp. 120, osobowe [ezt] 100, towarowe 80.
//$i l61_4.jpg
//$f pl inne/l61/wos-czestochowa_stradom-lubliniec-01.pdf Otwórz WOS
//$g PUWG1992 488 320

sky cgskj_blueclouded006.t3d endsky
atmo 0 0 0 1000 2000 0.341 0.408 0.471 endatmo
light 0 500 -200 0.644 0.644 0.644 0.875 0.875 0.875 0.435 0.557 0.749 endlight
time 6:43 06:07 21:02 endtime //w Lublińcu 7:30, właściwie to powinien z Ozimka jechać...

//config pause yes endconfig //yes: zatrzymanie symulacji zaraz po wczytaniu, jeśli start jako jadący
config hiddenevents 1 endconfig

include linia61/czestochowa.scm end
include linia61/cze_modele.scm end

include linia61/v2_tory.scm end
include linia61/v2_sygnalizacja.scm end
include linia61/v2_modele_wskazniki.scm end
include linia61/v2_lampy.scm end
include linia61/v2_hekto.scm end
include linia61/v2_drogi_rzeki.scm end
include linia61/v2_lasy_drzewa_2.scm end
include linia61/v2_trakcja.scm end
//include linia61/v2_teren.scm end
include linia61/v3_drogi_rzeki.scm end
include linia61/v3_lasy_drzewa_2.scm end
include linia61/v3_modele_wskazniki.scm end
include linia61/v3_teren.scm end

include linia61/l61_tory.scm end
include linia61/l61_osobowy2_lbc.scm end
include linia61/l61_trakcja.scm end
//include linia61/l61_teren2.scm end
include linia61/l61_sygnalizacja.scm end
include linia61/l61_elementy.scm end
include linia61/l61_drogi.scm end
include linia61/l61_lampy.scm end
include linia61/regio/l61_lasy.scm end
include linia61/regio/l61_trawa.scm end
include linia61/l61_hekto.scm end
include linia61/l61_ozdoby.scm end
include linia61/l61_osobowy2_lbc-posers.scm end

origin 0 0 0
//Lubliniec ma być wydzielony i ześrodkowany
include linia61/lbc_tory2011.scm end
include linia61/lbc_tra2011.scm end
//include linia61/lbc_teren.scm end
include linia61/lbc_modele.scm end
include linia61/lbc_zielone.scm end
endorigin

//teren od Stradomia do Ozimka
node -1 -1 none model 0 0 0 0 linia61/teren_czs-oz.t3d none endmodel

FirstInit

//Ra 2F9P: zgodnie z sugestią @Stele, przestawiłem pod wjazdowy od Opola.
//Ra 2FAA: jednak przesunąłem do Ozimka.
//Ra 2G65: drugi EZT startuje z Lublińca, ale blokuje trasę temu z Ozimka.

trainset 2011r\64040-oz Ok_B 0.0 0.1
//$o Pociag osobowy z Opola do Częstochowy. Pociąg zatrzymuje się na każdej stacji. Zaczynamy w Ozimku i kończymy w Częstochowie Osobowej.
node -1 0 EN57-112ra dynamic pkp\en57_v1 en57-112ra 6baii 0.0 headdriver 55 50 passengers enddynamic
node -1 0 EN57-112s dynamic pkp\en57_v1 en57-112s 6bsii 0.0 nobody 55 20 passengers enddynamic
node -1 0 EN57-112rb dynamic pkp\en57_v1 en57-112rb 6bbii 0.0 nobody 0 30 passengers enddynamic
endtrainset

trainset 2011r\5514 Lubliniec#J3 0.0 0.5
//$o Pociag osobowy z Lublińca do Częstochowy Osobowej. Wyjazd na [Shift]+[M].
node -1 0 EN57-1051ra dynamic pkp\en57_v1 en57-1051ra 6baii 0.0 headdriver 55 50 passengers enddynamic
node -1 0 EN57-1051s dynamic pkp\en57_v1 en57-1051s 6bsii 0.0 nobody 55 20 passengers enddynamic
node -1 0 EN57-1051rb dynamic pkp\en57_v1 en57-1051rb 6bbii 0.0 nobody 0 80 passengers enddynamic
endtrainset

include linia61/sklady_osobowy_lbc.scm end
include linia61/l61_auta.scm end
include linia61/lbc_auta.scm end
include linia61/czo_sklady.scm end
